Estos son los requerimientos que pide el cliente. Es un elevador Crew

**NOTAS IMPORTANTES:**

* **PONER PISO LAMINADO TIPO CREW V2 QUE TENEMOS EN LA RECEPCIÓN DE LA PLANTA. (En la guía mecánica solo aparece como dejar preparación de piso).**

|  |  |
| --- | --- |
| ALTURA DE LEVANTE | 7.73 mts |
| CAPACIDAD DE CARGA | 500 KG |
| VOLTAJE | 220 V |
| OPERACIÓN | ELECTRO HIDRÁULICA |
| UNIDAD HIDRAULICA | 3 HP |
| GARANTIA DE OPERACION | 1 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES. |
| ACCESOS | 2 (180°) |
| SIN PUERTAS EN CABINA | 0 |
| SENSORES DE CORTINA | 2 (ACCESOS) |
| PLAFÓN TIPO CREW V2 | 1 |
| ELECTROIMAN | 3 (ESTACIONES) |
| BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE | 1 (NO PONER BARANDAL, ENTREGARSELO AL CLIENTE) |
| PANTALLA EN CRISTAL TIPO ESPEJO | 1 (CRISTAL FUERA DE LOS PTR) |
| PISO LAMINADO TIPO CREW V2 | 1 EN PLATAFORMA |

* **EL BARANDAL (PASAMANOS) LO QUIERE APARTE, NO PONERLO Y DÁRSELO AL CLIENTE POR SI EL EN ALGÚN FUTURO ÉL DESEA PONÉRSELO.**
* **BOTONERAS CON LENGUAJE BRAILLE.**
* **CONSIDERAR METER EL CILINDRO POR FUERA DE LA ZONA POR EL TERCER PISO (SE ANEXA MOVIMIENTO EN LAS FOTOS)**

En la guía mecánica ya viene lo anterior